附件1

内蒙古自治区大面积停电事件分级标准

一、特别重大大面积停电事件

（一）内蒙古自治区电网：负荷20000兆瓦以上减供负荷30%以上，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下减供负荷40%以上。

（二）呼和浩特市电网：负荷2000兆瓦以上减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

二、重大大面积停电事件

（一）内蒙古自治区电网：负荷20000兆瓦以上减供负荷13%以上30%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下减供负荷16%以上40%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下减供负荷50%以上。

（二）呼和浩特市电网：负荷2000兆瓦以上减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷2000兆瓦以下减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

（三）其他盟市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

三、较大大面积停电事件

（一）内蒙古自治区电网：负荷20000兆瓦以上减供负荷10%以上13%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下减供负荷12%以上16%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下减供负荷20%以上50%以下，负荷1000兆瓦以下减供负荷40%以上。

（二）呼和浩特市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

（三）其他各盟市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

（四）县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

四、一般大面积停电事件

（一）内蒙古自治区电网：负荷20000兆瓦以上减供负荷5%以上10%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下减供负荷6%以上12%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下减供负荷10%以上20%以下，负荷1000兆瓦以下减供负荷25%以上40%以下。

（二）呼和浩特市电网：减供负荷10%以上20%以下，或15%以上30%以下供电用户停电。

（三）其他盟市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

（四）县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。